{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)不带分部【动力~"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)不带分部【动力~","index":0,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","动力车间硫铵厂房外墙砖脱落维修\\动力车间硫铵厂房外墙砖脱落维修【动力车间硫铵厂房外墙砖脱落维修】","","","","标段：","","","","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
["1","011605002001","","外墙块料拆除（含结合层）","1.名称：外墙块料拆除（含结合层）\r\n2.拆除的基层类型：原外墙找平层\r\n3.饰面材料种类：原外墙面砖\r\n4.建渣场内运距：投标人自行考虑","m2","1677.36","","","","",""]
["2","011604002002","","外墙抹灰层拆除","1. 拆除部位：外墙面\r\n2. 抹灰层种类、厚度：原抹灰找平层，拆除厚度投标人自行考虑\r\n3.建渣场内运距：投标人自行考虑","m2","1677.36","","","","",""]
["3","010103002004","","余方弃置","1.废弃料品种 :拆除建筑垃圾综合考虑\r\n2.弃土运距：运距、弃土发生的城市道路清洁、卫生、环保、弃土场等一切费用均由投标人自行考虑\r\n3.弃土场地费：由投标人自行考虑\r\n4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求\r\n","m3","46.97","","","","",""]
["4","011201004005","","15mm厚外墙面1:2.5防水砂浆找平层（掺5%防水剂）\r\n\r\n","1.基层处理\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15mm外墙面1:2.5水泥砂浆找平（内掺5%防水剂）\r\n3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\r\n","m2","1677.36","","","","",""]
["5","011001003007","","抹面砂浆+网格布+抹面砂浆（抗裂砂浆）5mm","1.材料品种、规格及厚度 ：抹面砂浆+网格布+抹面砂浆（抗裂砂浆）5mm。\r\n2.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\r\n","m2","1677.36","","","","",""]
["6","011406003009","","满刮成品腻子粉 耐水型（N）","1.基层材料类型：抹灰层 \r\n2.刮腻子的种类、遍数： 满刮成品腻子粉 耐水型，遍数综合\r\n3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\r\n","m2","1677.36","","","","",""]
["7","011003003008","","丙烯酸外墙漆","1.涂刷部位： 外墙\r\n2.基层材料类型：抹灰面 \r\n3.涂料品种、刷涂遍数：丙烯酸外墙漆，封闭底漆一遍、面漆两遍\r\n3.颜色按建设单位现场确定（已含样板费用）\r\n4.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\r\n","m2","1677.36","","","","",""]
["8","011612001010","","原110PVC-U屋面排水管拆除","1.名称：原110PVC-U屋面排水管（含管件、抱箍等）拆除\r\n2.建渣场内运距综合考虑","m","110.25","","","","",""]
["9","011612001012","","原屋面排水管雨水斗拆除","1.名称：原屋面排水管雨水斗拆除\r\n2.建渣场内运距：投标人自行考虑","个","12","","","","",""]
["10","010902004011","","110PVC-U屋面排水管安装","1.安装部位：外墙\r\n2.介质：雨水\r\n3.材质、规格：PVC-U塑料排水管 DN110*3.2mm\r\n4.连接形式 ：粘接\r\n5.试验满足设计及质量验收规范要求\r\n6.其他：满足设计及质量验收规范要求\r\n","m","110.25","","","","",""]
["11","010902004013","","屋面塑料山墙水斗","屋面塑料山墙水斗 尺寸同原拆除水斗","个","12","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","",""]