{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":520,"n_cols":15,"rows_kept":520,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,12,2,12],[1,13,2,13],[1,14,2,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四川天华股份有限公司废水监测数据公示表"]
["监测时间","监测点位","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","PH","总氮(mg/L)","总磷(mg/L)","石油类(mg/L)","悬浮物(mg/L)","硫化物(mg/L)","挥发酚(mg/L)","氰化物(mg/L)","排放方式及去向","达标情况","超标倍数"]
[null,null,"限值＜80mg/L","限值＜25mg/L","6—9","限值＜35mg/L","限值＜0.5mg/L","限值＜3mg/L","限值＜50mg/L","限值＜0.5mg/L","限值＜0.1mg/L","限值＜0.2mg/L"]
["2018-01-01","废水总排口",12.96,0.83,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-02","废水总排口",11.57,1.91,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-03","废水总排口",12.45,1.74,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-04","废水总排口",13.04,1.64,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-05","废水总排口",13.11,1.34,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-06","废水总排口",13.52,1.23,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-07","废水总排口",12.27,1.85,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-08","废水总排口",14.17,2.61,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-09","废水总排口",14.4,0.9,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-10","废水总排口",14.23,2.76,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-11","废水总排口",15.75,0.67,8.69,2.68,0.393,0.91,7.5,0.168,0.008,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2018-01-12","废水总排口",12.15,2.85,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-13","废水总排口",18.93,2.99,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-14","废水总排口",19.89,3.14,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-15","废水总排口",20.58,1.92,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-16","废水总排口",22.23,3.91,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-17","废水总排口",20.05,3.3,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-18","废水总排口",19.06,2.13,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-19","废水总排口",28.37,2.75,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-20","废水总排口",28.76,2.36,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-21","废水总排口",29.35,3.59,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-22","废水总排口",19.51,3.38,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-23","废水总排口",19.02,0.14,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-24","废水总排口",22.48,1.56,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-25","废水总排口",22.95,1.93,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-26","废水总排口",16.38,0.86,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-27","废水总排口",17.49,3.78,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-28","废水总排口",16.07,0.62,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-29","废水总排口",17.31,1.51,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-30","废水总排口",21.6,1.88,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-01-31","废水总排口",15.85,2.66,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-01","废水总排口",16.19,0.49,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-02","废水总排口",16.48,0.49,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-03","废水总排口",15.75,0.38,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-04","废水总排口",14.82,0.46,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-05","废水总排口",16.64,0.68,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-06","废水总排口",19.59,3.81,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-07","废水总排口",17.29,2.85,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-08","废水总排口",18.02,0.57,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-09","废水总排口",16.88,0.37,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-10","废水总排口",17.57,0.86,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-11","废水总排口",21.36,1.85,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-12","废水总排口",18.19,4.47,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-13","废水总排口",17.45,0.37,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-14","废水总排口",17.88,0.42,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-15","废水总排口",15.31,0.12,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-16","废水总排口",15.46,0.11,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-17","废水总排口",16.52,2.16,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-18","废水总排口",16.22,0.36,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-19","废水总排口",20.83,0.42,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-20","废水总排口",21.02,4.34,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-21","废水总排口",20.71,5.35,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-22","废水总排口",23.71,2.73,8.95,23.1,0.413,1.26,10.5,0.368,0.012,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2018-02-23","废水总排口",25.25,1.05,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-24","废水总排口",21.53,4.19,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-25","废水总排口",15.33,1.53,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-26","废水总排口",15.04,0.47,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-27","废水总排口",16.59,3.95,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-02-28","废水总排口",18.72,7.22,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-01","废水总排口",15.89,3.99,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-02","废水总排口",17.21,1.97,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-03","废水总排口",17.64,2.53,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-04","废水总排口",16.21,2.84,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-05","废水总排口",15.48,1.88,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-06","废水总排口",14.73,1.81,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-07","废水总排口",13.77,1.86,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-08","废水总排口",16.05,3.21,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-09","废水总排口",14.58,6.42,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-10","废水总排口",11.97,5.08,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-11","废水总排口",12.82,1.73,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-12","废水总排口",16.99,3.33,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-13","废水总排口",21.02,2.21,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-14","废水总排口",19.63,2.25,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-15","废水总排口",14.6,3.58,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-16","废水总排口",17.1,1.81,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-17","废水总排口",21.56,2.56,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-18","废水总排口",23.91,6.04,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-19","废水总排口",22.02,8.7,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-20","废水总排口",22.97,2.53,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-21","废水总排口",22.33,6,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-22","废水总排口",16.46,5.3,8.3,3.42,0.433,1.12,5.5,0.164,0.012,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2018-03-23","废水总排口",12.17,1.58,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-24","废水总排口",14.68,4.38,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-25","废水总排口",16.24,5.49,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-26","废水总排口",13.63,6.22,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-27","废水总排口",13.04,3.6,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-28","废水总排口",14.48,2.45,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-29","废水总排口",16.34,1.15,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-30","废水总排口",20.79,1.85,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-03-31","废水总排口",17.87,2.75,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-01","废水总排口",14.42,2.9,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-02","废水总排口",15.8,3.06,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-03","废水总排口",18.23,1.86,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-04","废水总排口",19.17,2.02,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-05","废水总排口",24.57,2.88,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-06","废水总排口",24.25,3.77,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-07","废水总排口",23.67,1.66,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-08","废水总排口",24.14,0.79,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-09","废水总排口",19.23,1.1,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-10","废水总排口",18.72,1.49,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-11","废水总排口",18.2,2.05,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-12","废水总排口",21.11,1.53,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-13","废水总排口",37.44,3.18,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-14","废水总排口",17.15,3.12,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-15","废水总排口",17.22,1.62,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-16","废水总排口",13.39,0.83,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-17","废水总排口",14.42,0.77,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-18","废水总排口",15.24,1.3,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-19","废水总排口",14.26,0.28,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-20","废水总排口",12.91,0.76,7.38,3.42,0.373,1.07,9,0.145,0.004,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2018-04-21","废水总排口",15.85,0.95,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-22","废水总排口",13.54,1.58,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-23","废水总排口",12.38,1.25,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-24","废水总排口",11.71,1.38,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-25","废水总排口",13.49,1.1,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-26","废水总排口",19.47,1.77,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-27","废水总排口",24.99,1.35,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-28","废水总排口",21.6,1.91,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-29","废水总排口",28.02,4.14,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-04-30","废水总排口",14.84,2.08,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-01","废水总排口",14.17,2.36,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-02","废水总排口",13.35,2.39,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-03","废水总排口",15.03,1.15,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-04","废水总排口",15.56,0.98,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-05","废水总排口",15.91,0.69,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-06","废水总排口",16.63,2.92,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-07","废水总排口",14.95,2.61,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-08","废水总排口",25.46,3.3,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-09","废水总排口",29.47,5.97,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-10","废水总排口",24.06,2.39,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-11","废水总排口",20.22,2.48,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-12","废水总排口",20.76,2.01,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-13","废水总排口",{"v":20.2,"d":"20.20"},2.82,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-14","废水总排口",20.55,1.71,7.2,21.6,0.407,1.3,6,0.191,0.008,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2018-05-15","废水总排口",20.12,2.42,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-16","废水总排口",24.36,3.56,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-17","废水总排口",20.08,1.81,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-18","废水总排口",13.68,1.45,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-19","废水总排口",13.24,2.06,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-20","废水总排口",{"v":13.4,"d":"13.40"},4.32,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-21","废水总排口",11.85,3.25,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-22","废水总排口",15.49,3.14,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-23","废水总排口",10.42,1.71,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-24","废水总排口",3.92,1.92,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-25","废水总排口",10.77,4.8,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-26","废水总排口",15.66,1.41,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-27","废水总排口",18.27,3.07,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-28","废水总排口",22.22,2.69,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-29","废水总排口",23.67,2.22,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-30","废水总排口",21.23,4.01,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-05-31","废水总排口",26.89,3.12,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-01","废水总排口",23.03,1.42,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-02","废水总排口",21.03,2.07,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-03","废水总排口",18.6,1.75,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-04","废水总排口",22.28,1.82,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-05","废水总排口",22.98,1.51,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-06","废水总排口",16.97,1.19,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-07","废水总排口",20.22,1.62,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-08","废水总排口",30.63,1.57,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-09","废水总排口",18.39,1.48,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-10","废水总排口",18.28,1.44,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-11","废水总排口",20.2,3.32,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-12","废水总排口",21.87,2.5,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-13","废水总排口",22.25,4.4,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-14","废水总排口",28.29,2.41,8,9,0.113,1.15,9,0.186,0.008,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2018-06-15","废水总排口",15.45,1.74,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-16","废水总排口",12.84,1.92,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-17","废水总排口",12.85,1.7,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-18","废水总排口",12.64,1.32,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-19","废水总排口",12.96,1.98,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-20","废水总排口",12.52,1.91,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-21","废水总排口",12.78,4.43,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-22","废水总排口",18,2.28,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-23","废水总排口",12.72,2.15,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-24","废水总排口",14.95,5.82,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-25","废水总排口",15.49,3.19,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-26","废水总排口",13.05,1.8,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-27","废水总排口",10.51,3.25,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-28","废水总排口",11.52,1.56,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-29","废水总排口",12.66,2.13,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-06-30","废水总排口",12.1,3.06,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-01","废水总排口",11.66,4.04,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-02","废水总排口",12.4,8.61,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-03","废水总排口",13.1,15.22,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-04","废水总排口",12.54,3.91,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-05","废水总排口",17.38,4.9,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-06","废水总排口",18.44,4.12,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-07","废水总排口",25.07,1.9,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-08","废水总排口",19.27,0.98,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-09","废水总排口",15.89,0.76,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-10","废水总排口",16.59,1.43,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-11","废水总排口",17.18,4.59,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-12","废水总排口",22.5,2.89,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-13","废水总排口",20.51,1.15,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-14","废水总排口",19.05,0.87,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-15","废水总排口",19.86,0.78,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-16","废水总排口",21.17,1.01,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-17","废水总排口",19.19,1.2,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-18","废水总排口",20.58,1.18,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-19","废水总排口",21.82,1.74,8.01,5.37,0.093,1.37,8,0.141,0.012,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2018-07-20","废水总排口",30.4,1.1,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-21","废水总排口",24.02,2.2,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-22","废水总排口",14.8,3.51,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-23","废水总排口",16.2,1.02,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-24","废水总排口",17.23,0.82,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-25","废水总排口",15.19,0.62,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-26","废水总排口",14.68,0.97,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-27","废水总排口",13.97,0.6,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-28","废水总排口",16.88,2.17,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-29","废水总排口",15.35,2.19,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-30","废水总排口",13.34,1.2,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-07-31","废水总排口",12.3,0.35,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-01","废水总排口",13.73,0.66,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-02","废水总排口",14.19,2.71,8.18,10.84,0.067,1.65,9,0.195,0.012,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2018-08-03","废水总排口",15.36,3.06,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-04","废水总排口",13.03,1.87,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-05","废水总排口",15.68,1.8,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-06","废水总排口",15.23,1.47,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-07","废水总排口",15.62,1.64,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-08","废水总排口",13.56,0.35,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-09","废水总排口",14.68,1.46,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-10","废水总排口",14.12,1.27,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-11","废水总排口",13.29,1.19,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-12","废水总排口",10.69,1.68,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-13","废水总排口",11.32,4.4,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-14","废水总排口",14.68,1.06,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-15","废水总排口",14.95,1.71,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-16","废水总排口",16.52,0.68,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-17","废水总排口",14.67,0.8,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-18","废水总排口",16.05,0.86,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-19","废水总排口",17.21,0.79,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-20","废水总排口",16.43,1.36,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-21","废水总排口",17.79,0.32,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-22","废水总排口",21.24,0.42,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-23","废水总排口",22.2,1.31,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-24","废水总排口",24.51,2.59,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-25","废水总排口",20.12,3.74,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-26","废水总排口",25.1,6.92,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-27","废水总排口",17.53,3.31,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-28","废水总排口",17.04,0.95,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-29","废水总排口",18.22,0.29,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-30","废水总排口",18.56,2.49,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-08-31","废水总排口",22.21,1.18,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-01","废水总排口",23.91,0.91,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-02","废水总排口",24.06,2.19,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-03","废水总排口",20.45,2.75,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-04","废水总排口",21.33,1.8,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-05","废水总排口",19.72,1.27,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-06","废水总排口",20.7,2.89,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-07","废水总排口",19.76,4.34,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-08","废水总排口",16.7,1.8,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-09","废水总排口",18.36,2.79,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-10","废水总排口",15.78,4.09,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-11","废水总排口",15.5,2.77,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-12","废水总排口",15.76,3.32,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-13","废水总排口",13.38,4.64,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-14","废水总排口",12.92,3.53,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-15","废水总排口",13.5,3.78,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-16","废水总排口",13.99,2.31,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-17","废水总排口",14.09,0.67,8.03,9.79,0.9,0.96,5,0.141,0.015,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2018-09-18","废水总排口",14.91,1.82,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-19","废水总排口",14.42,4.79,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-20","废水总排口",17.71,3.09,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-21","废水总排口",14.92,2.32,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-22","废水总排口",14.48,3.12,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-23","废水总排口",20.13,3.03,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-24","废水总排口",16.73,2.7,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-25","废水总排口",14.57,2.15,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-26","废水总排口",14.9,1.75,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-27","废水总排口",22.05,1.69,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-28","废水总排口",26.78,1.47,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-29","废水总排口",20.49,0.77,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-09-30","废水总排口",14.31,2.74,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-01","废水总排口",18.36,3.83,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-02","废水总排口",14.1,3.73,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-03","废水总排口",16.31,3.5,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-04","废水总排口",15.89,3.05,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-05","废水总排口",16.74,2.54,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-06","废水总排口",18.92,4.68,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-07","废水总排口",23.31,7.16,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-08","废水总排口",16.31,3.16,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-09","废水总排口",18.67,4.81,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-10","废水总排口",18.77,5.41,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-11","废水总排口",18.66,4.38,7.86,9.37,0.087,0.96,4.5,0.164,0.008,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2018-10-12","废水总排口",16.2,6.29,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-13","废水总排口",20.12,3.59,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-14","废水总排口",21.72,4.25,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-15","废水总排口",18.71,3.23,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-16","废水总排口",18.38,3.95,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-17","废水总排口",17.05,5.3,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-18","废水总排口",18.77,2.22,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-19","废水总排口",23.55,4.91,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-20","废水总排口",21.69,6.64,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-21","废水总排口",21.4,3.29,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-22","废水总排口",22.55,3.22,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-23","废水总排口",15.09,3.21,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-24","废水总排口",12.94,2.6,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-25","废水总排口",13.61,1.9,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-26","废水总排口",12.44,3.22,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-27","废水总排口",16.71,3.8,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-28","废水总排口",15.52,2.18,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-29","废水总排口",11.99,1.74,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-30","废水总排口",13.88,3.63,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-10-31","废水总排口",14.62,3.96,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-01","废水总排口",13.94,1.34,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-02","废水总排口",15.81,4.14,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-03","废水总排口",13.77,2.29,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-04","废水总排口",15.43,2.28,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-05","废水总排口",13.85,5.25,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-06","废水总排口",18.55,3.05,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-07","废水总排口",20.65,6.13,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-08","废水总排口",23.88,8.3,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-09","废水总排口",11.98,1.51,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-10","废水总排口",14.24,2.11,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-11","废水总排口",21.63,5.95,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-12","废水总排口",24.22,3.93,7.4,11,0.073,0.94,6,0.159,0.012,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2018-11-13","废水总排口",15.47,6.6,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-14","废水总排口",14.55,1.31,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-15","废水总排口",13.61,1.2,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-16","废水总排口",2.17,17.29,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-17","废水总排口",3.45,21.81,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-18","废水总排口",6.12,30.69,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-19","废水总排口",1.55,16.4,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-20","废水总排口",3.58,14.69,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-21","废水总排口",3.94,25.42,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-22","废水总排口",2.55,14.64,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-23","废水总排口",2.36,16.59,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-24","废水总排口",4.82,17.03,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-25","废水总排口",8.83,14.04,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-26","废水总排口",7.33,14.95,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-27","废水总排口",7.18,15.81,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-28","废水总排口",4.37,16.8,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-29","废水总排口",3.4,16.4,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-11-30","废水总排口",7.65,13.88,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-01","废水总排口",6.1,14.78,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-02","废水总排口",2.53,15.32,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-03","废水总排口",5.19,17.33,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-04","废水总排口",1.25,16.75,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-05","废水总排口",4.07,22.38,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-06","废水总排口",3.94,29.68,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-07","废水总排口",2.58,24.42,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-08","废水总排口",2.25,23.34,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-09","废水总排口",2.79,30.73,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-10","废水总排口",1.41,24.54,7.7,9.47,0.08,1.15,5.5,0.141,0.015,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2018-12-11","废水总排口",3.59,31.32,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-12","废水总排口",2.3,25.22,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-13","废水总排口",2.71,26.54,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-14","废水总排口",2.76,24.42,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-15","废水总排口",2.33,23.27,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-16","废水总排口",2.26,23.49,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-17","废水总排口",4.78,28.64,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-18","废水总排口",5.69,19.59,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-19","废水总排口",0.72,18.22,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-20","废水总排口",1.47,18.26,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-21","废水总排口",2.37,14.17,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-22","废水总排口",0.81,13.42,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-23","废水总排口",1.82,16.7,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-24","废水总排口",3.74,16.4,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-25","废水总排口",5.51,29.9,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-26","废水总排口",2.02,20.51,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-27","废水总排口",4.87,13.45,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-28","废水总排口",2.79,14.04,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-29","废水总排口",2.75,17.39,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-30","废水总排口",4.26,16.67,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2018-12-31","废水总排口",1.97,15.26,{"$nulls":8},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-01","废水总排口",1.12,16.39,7.56,5.93,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-02","废水总排口",1.1,17.14,7.64,5.01,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-03","废水总排口",3.66,16.85,8.14,7.28,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-04","废水总排口",4.73,19.71,8.08,10.46,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-05","废水总排口",4.06,13.61,7.87,9.52,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-06","废水总排口",2.66,14.76,8.03,6.51,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-07","废水总排口",2.32,12.68,7.67,7.06,0.08,0.92,5,0.145,0.008,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2019-01-08","废水总排口",1.16,11.78,7.41,5.34,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-09","废水总排口",1.26,13.37,7.32,5.8,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-10","废水总排口",0.94,12.92,7.52,6.2,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-11","废水总排口",0.76,15.05,7.29,3.92,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-12","废水总排口",10.4,13.72,7.69,14.22,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-13","废水总排口",6.61,14.68,7.66,14.22,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-14","废水总排口",2.19,12.83,7.5,7.52,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-15","废水总排口",9.77,11.9,7.39,19.46,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-16","废水总排口",7.1,13.05,7.52,18.08,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-17","废水总排口",5.08,13.53,7.46,13.29,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-18","废水总排口",6.5,14.76,7.48,14.01,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-19","废水总排口",5.3,24.2,7.48,13.91,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-20","废水总排口",3.83,20.74,7.59,12.38,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-21","废水总排口",7.09,18.59,7.78,11.94,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-22","废水总排口",2.83,18.74,7.69,8.68,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-23","废水总排口",7.18,13.99,8.12,15.12,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-24","废水总排口",7.35,15.23,8.33,17.23,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-25","废水总排口",4.46,17.43,7.81,11.64,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-26","废水总排口",6.47,26.93,7.58,20.62,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-27","废水总排口",5.43,17.4,7.83,17.31,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-28","废水总排口",8.08,21.71,7.66,25.96,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-29","废水总排口",8.01,41.35,7.81,17.61,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-30","废水总排口",4.55,21.08,7.71,19.32,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-01-31","废水总排口",2.48,24.49,7.36,21.09,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-01","废水总排口",1.74,20.13,7.42,20.95,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-02","废水总排口",4.05,12.97,7.76,24.08,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-03","废水总排口",3.91,12.89,8.2,27.33,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-04","废水总排口",4.97,13.83,8.4,28.52,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-05","废水总排口",2.58,12.32,8.13,26.63,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-06","废水总排口",2.14,11.89,8.14,27.62,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-07","废水总排口",2.74,13.94,8.31,27.54,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-08","废水总排口",2.04,15.55,8.26,27.37,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-09","废水总排口",5.9,15.75,8.31,29.35,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-10","废水总排口",3.18,14.89,8.32,28.48,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-11","废水总排口",3.14,15.2,7.93,32.23,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-12","废水总排口",2.61,17.8,7.4,25.79,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-13","废水总排口",2.31,23.44,7.38,19.01,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-14","废水总排口",1.65,20.89,7.03,18.11,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-15","废水总排口",1.94,19.56,7.08,18.61,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-16","废水总排口",2.2,15.29,7.78,18.35,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-17","废水总排口",2.2,18.62,6.98,18.17,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-18","废水总排口",1.66,19.38,7.1,17.42,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-19","废水总排口",4.3,17.57,7.88,18.72,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-20","废水总排口",4.04,17.69,7.73,18.93,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-21","废水总排口",4.72,16.2,7.62,19.45,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-22","废水总排口",2.62,15.02,7.33,19.26,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-23","废水总排口",2.57,15.04,7.43,19.43,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-24","废水总排口",2.21,12.43,7.6,19.3,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-25","废水总排口",2,13.09,7.36,19.33,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-26","废水总排口",4.56,12.95,7.76,19.44,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-27","废水总排口",4.39,18.57,7.62,18.09,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-02-28","废水总排口",1.24,20.06,7.36,13.34,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-01","废水总排口",0.79,21.7,7.67,13.16,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-02","废水总排口",1.08,21.82,7.29,14.22,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-03","废水总排口",1.89,24.18,7.55,13.66,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-04","废水总排口",0.6,26.75,7.19,10.94,0.085,1.12,4.7,0.156,0.014,"未检出","直排小殿溪","达标"]
["2019-03-05","废水总排口",1.13,21.75,7.21,15.91,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-06","废水总排口",2.04,25.27,8.05,17.31,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-07","废水总排口",1.97,41.02,7.84,20.5,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-08","废水总排口",2.36,36.13,7.72,18.3,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-09","废水总排口",1.1,23.74,7.98,16.13,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-10","废水总排口",2.92,16.66,7.89,22.88,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-11","废水总排口",1.08,13.34,7.56,18.87,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-12","废水总排口",0.35,14.24,7.29,20.85,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-13","废水总排口",2.94,16.49,7.59,20.03,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-14","废水总排口",10.69,14.3,7.99,22.18,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-15","废水总排口",7.34,14.16,7.54,15.77,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-16","废水总排口",3.6,15.22,7.38,10.11,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-17","废水总排口",3.61,14.47,7.69,10.27,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-18","废水总排口",3.35,16.16,7.49,8.9,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-19","废水总排口",4.03,14.21,7.59,12.4,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-20","废水总排口",4.39,14.75,7.45,10.51,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-21","废水总排口",3.75,22.58,7.62,8.66,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-22","废水总排口",3.8,15.46,7.66,10.53,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-23","废水总排口",4.11,16.87,7.42,14.66,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-24","废水总排口",7.09,14.18,7.64,18.34,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-25","废水总排口",7.39,14.89,7.41,15.2,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-26","废水总排口",3.93,11.89,7.48,11.03,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-27","废水总排口",2.99,15.57,7.81,11.38,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-28","废水总排口",4.03,14.33,7.75,11.51,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-29","废水总排口",2.61,16.11,7.36,7.42,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-30","废水总排口",2.82,14.96,7.4,9.98,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-03-31","废水总排口",3.66,16.99,7.31,8.95,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-04-01","废水总排口",6,17.68,7.25,13.9,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-04-02","废水总排口",5.65,14.78,7.63,10.17,{"$nulls":6},"直排小殿溪","达标"]
["2019-04-03","废水总排口"]
["2019-04-04","废水总排口"]
["2019-04-05","废水总排口"]
["2019-04-06","废水总排口"]
["2019-04-07","废水总排口"]
["2019-04-08","废水总排口"]
["2019-04-09","废水总排口"]
["2019-04-10","废水总排口"]
["2019-04-11","废水总排口"]
["2019-04-12","废水总排口"]
["2019-04-13","废水总排口"]
["2019-04-14","废水总排口"]
["2019-04-15","废水总排口"]
["2019-04-16","废水总排口"]
["2019-04-17","废水总排口"]
["2019-04-18","废水总排口"]
["2019-04-19","废水总排口"]
["2019-04-20","废水总排口"]
["2019-04-21","废水总排口"]
["2019-04-22","废水总排口"]
["2019-04-23","废水总排口"]
["2019-04-24","废水总排口"]
["2019-04-25","废水总排口"]
["2019-04-26","废水总排口"]
["2019-04-27","废水总排口"]
["2019-04-28","废水总排口"]
["2019-04-29","废水总排口"]
["2019-04-30","废水总排口"]
["2019-05-01","废水总排口"]
["2019-05-02","废水总排口"]
["2019-05-03","废水总排口"]
["2019-05-04","废水总排口"]
["2019-05-05","废水总排口"]
["2019-05-06","废水总排口"]
["2019-05-07","废水总排口"]
["2019-05-08","废水总排口"]
["2019-05-09","废水总排口"]
["2019-05-10","废水总排口"]
["2019-05-11","废水总排口"]
["2019-05-12","废水总排口"]
["2019-05-13","废水总排口"]
["2019-05-14","废水总排口"]
["2019-05-15","废水总排口"]
["2019-05-16","废水总排口"]
["2019-05-17","废水总排口"]
["2019-05-18","废水总排口"]
["2019-05-19","废水总排口"]
["2019-05-20","废水总排口"]
["2019-05-21","废水总排口"]
["2019-05-22","废水总排口"]
["2019-05-23","废水总排口"]
["2019-05-24","废水总排口"]
["2019-05-25","废水总排口"]
["2019-05-26","废水总排口"]
["2019-05-27","废水总排口"]
["2019-05-28","废水总排口"]
["2019-05-29","废水总排口"]
["2019-05-30","废水总排口"]
["2019-05-31","废水总排口"]
["2019-06-01","废水总排口"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}